Balfa 2Step 4X
Version 5
VPP -
110 ;Max wheel travel
9 ;number of points
RW "Rear wheel axle" 0.00 0.00
BB "BB axle" 422.92 8.17
FW "Front wheel axle" 1108.56 0.00
L1FR "Fix pivot 1" 493.72 -14.90
L1RT "Rear/First link pivot" 376.02 -47.90
L2RT "Rear/Second link pivot" 301.46 209.40
L2FR "Second link fix pivot" 412.07 191.07
SHK2 "Second link/Shock pivot" 491.56 204.96
SHK1 "Shock fix pivot" 456.28 7.11
-7
0/24:(287.25,424.40)(317.93,436.58)(329.91,411.45)(578.04,367.94)(805.18,542.53)(800.36,553.47)(838.71,568.14)(885.60,466.48)(847.43,446.26)(842.84,450.54)(808.00,430.44)(515.10,-23.03)(505.66,-38.91)(420.45,-16.36)(406.83,-7.95)(403.52,23.04)(397.37,71.70)(383.92,106.77)(366.74,121.72)(361.45,145.97)(388.87,155.82)(396.30,133.86)(393.95,169.33)(392.43,212.59)
0/3:(349.03,373.24)(541.36,336.67)(420.30,241.34)
0/8:(739.78,443.60)(488.50,7.13)(468.53,6.43)(454.78,18.17)(427.73,29.44)(419.31,174.66)(450.27,210.18)(456.59,220.40)
1/31:(22.39,58.55)(283.75,207.67)(289.97,220.11)(304.24,225.05)(317.71,221.08)(324.30,191.32)(385.50,-33.13)(388.22,-47.47)(377.60,-61.17)(356.36,-57.48)(50.32,-9.34)(13.71,-10.63)(7.84,-1.95)(3.25,2.34)(-1.07,-1.15)(0.39,-11.09)(3.04,-23.22)(3.42,-34.31)(-4.22,-37.91)(-12.18,-32.64)(-15.82,-23.88)(-10.67,-12.59)(-16.83,4.96)(-11.64,15.14)(-8.66,25.25)(-18.00,38.25)(-16.02,44.99)(-8.25,45.26)(4.67,56.82)(12.02,69.29)(18.17,83.95)
1/4:(30.86,38.86)(295.46,190.31)(357.88,-37.43)(40.86,6.99)
2/19:(483.50,-8.59)(498.83,-2.50)(512.46,-10.91)(509.63,-25.45)(482.33,-38.62)(429.52,-84.91)(416.29,-87.59)(390.34,-76.29)(370.75,-55.86)(361.48,-45.08)(368.74,-30.39)(386.65,-34.20)(399.24,-44.87)(408.38,-52.32)(421.74,-52.96)(431.72,-52.61)(444.72,-43.27)(458.83,-33.89)(470.69,-23.48)
3/12:(295.60,218.08)(313.43,216.49)(320.16,214.50)(478.01,211.15)(491.33,211.62)(495.96,206.23)(495.08,199.53)(426.12,170.46)(412.81,169.99)(318.49,198.89)(305.45,190.66)(293.96,201.37)
400.0 ;Spring rate
1.0 ;Spring exponent
26.0 ;Rear wheel diameter
2.3 ;Rear wheel width
26.0 ;Front wheel diameter
2.3 ;Front wheel width
PUSH ; shock data
36 15 ;Cogs
120 ;Fork travel
67.0 ;Head Angle
40.0 ;Fork Offset at Axle
20.0 ;Fork Offset at Crown
0.0 ;Fork Angle Offset
SINGLE ;Single crown
120.0 ;Head tube length
505.0 ;Fork axle to crown
